
**Króciec elastyczny okrągły**

**Króciec elastyczny o przekroju okrągłym w rozmiarze nyplowym wykonany jest z taśmy amortyzującej – łącznik elastyczny KEV-50S. Łączony zgrzewem punktowym. Stosowany w instalacji wentylacyjnej w celu eliminacji drgań, wibracji oraz zapobiega przenoszeniu hałasu w systemie kanałów.**



**Króciec elastyczny okrągły – Produkowane średnice**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Średnica d1*** | ***Długość L*** |
|
| ***[mm]*** | ***[mm]*** |
| ***80*** | ***150*** |
| ***100*** | ***150*** |
| ***125*** | ***150*** |
| ***160*** | ***150*** |
| ***200*** | ***150*** |
| ***250*** | ***150*** |
| ***315*** | ***150*** |
| ***355*** | ***150*** |
| ***400*** | ***150*** |
| ***450*** | ***150*** |
| ***500*** | ***150*** |
| ***560*** | ***150*** |
| ***630*** | ***150*** |
| **710** | **150** |